**Drehschalter DS 10**

Drehschalter zum Betrieb von Ventilatoren unabhängig vom Thermostat.

Ein- und Umschalter zwischen Regel- und Dauerbetrieb.

Schalterstellungen: Dauerbetrieb, Aus, Regelbetrieb.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DS 10 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| IMax: | 16 A |
| Schutzart: | IP 65 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Gewicht: | 0,29 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,32 kg |
| Breite: | 82 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Tiefe: | 101 mm |
| Breite mit Verpackung: | 85 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 95 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 135 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574101 |
| Artikelnummer: | 0157.0410 |

Hersteller: MAICO

DS 10 Drehschalter