**Motorschutzschalter MV 25**

Motorschutzschalter für Ventilatoren mit ausgeführten Thermokontakten.

Mit Hauptschütz und Steuersicherung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MV 25 |
| Spannungsart: | Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 400 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung: | 25 A |
| Einbauart: | Aufputz |
| Gewicht: | 0,56 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,6 kg |
| Breite: | 75 mm |
| Höhe: | 140 mm |
| Tiefe: | 95 mm |
| Breite mit Verpackung: | 82 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 145 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 96 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577126 |
| Artikelnummer: | 0157.0712 |

Hersteller: MAICO

MV 25 Motorschutzschalter