**Kaltleiterauslösesystem MVS 6**

Eigenständiges Komplettsystem.

Kaltleiterauslösesystem zum Überwachen der maximalen Motortemperatur.

Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ ... Ex . .

Baumusterprüfung gemäß RL 2014/34/EU.

Mit Betriebsmeldeleuchte.

Sicherheitshinweise

Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MVS 6 |
| Spannungsart: | Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 400 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| IMax: | 6,3 A |
| Schutzart: | IP 65 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | hellgrau |
| Gewicht: | 1,58 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,89 kg |
| Breite: | 120 mm |
| Höhe: | 225 mm |
| Tiefe: | 240 mm |
| Breite mit Verpackung: | 130 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 260 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 255 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| EX-Bezeichnung nach Norm: | Ex II (2)G [Ex e] / Ex II (2)D [Ex t] |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575856 |
| Artikelnummer: | 0157.0585 |

Hersteller: MAICO

MVS 6 Kaltleiterauslösesystem