**Motorschutzschalter MVEx 0,4**

Motorschutzschalter zum Überwachen des maximalen Motorstroms.

Notwendiges Zubehör für EZQ/EZS 20/4 E Ex.. und ERM ... Ex...

Baumusterprüfung gemäß RL 2014/34/EU.

Sicherheitshinweise

Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MVEx 0,4 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung: | 0,4 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Bemessungsdauerstrom: | 0,4 A |
| Einstellbereich Bemessungsstrom: | -0,15 A |
| Auslösestrom Kurzschlussauslöser: | 5,6 A |
| Einbauart: | Schaltschrank |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | hellgrau |
| Gewicht: | 0,25 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,27 kg |
| Breite: | 45 mm |
| Höhe: | 93 mm |
| Tiefe: | 76 mm |
| Breite mit Verpackung: | 50 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 95 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Ex-Zulassung: | PTB 10 ATEX 3013 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575474 |
| Artikelnummer: | 0157.0547 |

Hersteller: MAICO

MVEx 0,4 Motorschutzschalter