**Türkontaktschalter TS 8**

Türkontaktschalter zum automatischen Ein- oder Ausschalten von Ventilatoren beim Verriegeln der Tür.

Montage an Türzarge und Tür.

Einbauhinweise

Notwendige Aussparungen zur Montage an Tür und Zarge vorsehen.

In Feuchträumen den Türkontaktschalter mit Kleinspannung (24 V) betreiben.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TS 8 |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Maximalbelastung: | 8 A |
| Schutzart: | IP 50 |
| Gewicht: | 0,023 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0 kg |
| Breite: | 45 mm |
| Höhe: | 45 mm |
| Tiefe: | 15 mm |
| Breite mit Verpackung: | 45 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 15 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 45 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799571209 |
| Artikelnummer: | 0157.0120 |

Hersteller: MAICO

TS 8 Türkontaktschalter