**Rohreinschubventilator ECA 15/4 E 24 V**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECA 15/4 E 24 V |
| Ausführung: | Sicherheitskleinspannung |
| Fördervolumen: | 170 m³/h |
| Drehzahl: | 1.375 1/min |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 24 V |
| Leistungsaufnahme: | 18 W |
| IMax: | 0,83 A |
| Einbauart: | Unterputz |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 1,135 |
| Schalldruckpegel: | 39 dB(A) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809937 |
| Artikelnummer: | 0080.0993 |

Hersteller: MAICO

ECA 15/4 E 24 V Rohreinschubventilator