**Wandeinbauventilator ENR 20**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ENR 20 |
| Fördervolumen: | 500 m³/h |
| Drehzahl: | 1.420 1/min |
| Luftrichtung: | Belüftung / Entlüftung |
| Drehzahlsteuerbar: |  ✔  |
| Reversierbarkeit: |  ✔  |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Nennleistung: | 30 W |
| INenn: | 0,15 A |
| IMax: | 0,15 A |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 2,88 |
| Nennweite: | 200 mm |
| Schalldruckpegel: | 53 dB(A) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813040 |
| Artikelnummer: | 0081.0304 |

Hersteller: MAICO

ENR 20 Wandeinbauventilator