**Fensterventilator EV 22**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EV 22 |
| Fördervolumen: | 300 m³/h |
| Drehzahl: | 1.335 1/min |
| Nennleistung: | 37 W |
| Leistungsaufnahme: | 39 W |
| INenn: | 0,25 A |
| IMax: | 0,25 A |
| Gewicht: | 3,565 |
| Schalldruckpegel: | 49 dB(A) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808107 |
| Artikelnummer: | 0080.0810 |

Hersteller: MAICO

EV 22 Fensterventilator