**Fensterventilator EVR 26**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EVR 26 |
| Fördervolumen: | 650 m³/h |
| Drehzahl: | 1.365 1/min |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Nennleistung: | 35 W |
| Leistungsaufnahme: | 40 W |
| INenn: | 0,17 A |
| IMax: | 0,19 A |
| Gewicht: | 4,62 |
| Schalldruckpegel: | 55 dB(A) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808169 |
| Artikelnummer: | 0080.0816 |

Hersteller: MAICO

EVR 26 Fensterventilator