**Gewächshausventilator EFG 35 D**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EFG 35 D |
| Fördervolumen: | 1.400 m³/h |
| Drehzahl: | 1.400 1/min |
| Reversierbarkeit: |  ✔  |
| Nennleistung: | 47 W |
| Leistungsaufnahme: | 47 W |
| INenn: | 0,25 A |
| IMax: | 0,28 A |
| Schutzart: | IP X4 |
| Gewicht: | 9,3 |
| Nennweite: | 350 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 65 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814061 |
| Artikelnummer: | 0081.0406 |

Hersteller: MAICO

EFG 35 D Gewächshausventilator