**Gewächshausventilator EFG 40 D**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EFG 40 D |
| Fördervolumen: | 1.800 m³/h |
| Drehzahl: | 1.300 1/min |
| Reversierbarkeit: | ✔ |
| Nennleistung: | 50 W |
| Leistungsaufnahme: | 50 W |
| INenn: | 0,25 A |
| IMax: | 0,3 A |
| Schutzart: | IP X4 |
| Gewicht: | 9,95 |
| Nennweite: | 400 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 55 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814078 |
| Artikelnummer: | 0081.0407 |

Hersteller: MAICO

EFG 40 D Gewächshausventilator