**Radial-Dachventilator DRD 50/86**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DRD 50/86 |
| Fördervolumen: | 6.300 m³/h / 8.500 m³/h |
| Drehzahl: | 715 1/min / 930 1/min |
| Nennleistung: | 650 W / 1.450 W |
| INenn: | 1,4 A / 2,9 A |
| IMax: | 1,4 A / 2,9 A |
| Polumschaltbar: | ✔ |
| Polanzahl bei hoher Drehzahl: | 6 |
| Polanzahl bei niedriger Drehzahl: | 8 |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 134 |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871576 |
| Artikelnummer: | 0087.0157 |

Hersteller: MAICO

DRD 50/86 Radial-Dachventilator