**Radial-Dachventilator DRD 63/86**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DRD 63/86 |
| Fördervolumen: | 14.000 m³/h / 18.500 m³/h |
| Drehzahl: | 715 1/min / 930 1/min |
| Nennleistung: | 2.000 W / 4.000 W |
| INenn: | 4 A / 8 A |
| IMax: | 4 A / 8,3 A |
| Polumschaltbar: | ✔ |
| Polanzahl bei hoher Drehzahl: | 6 |
| Polanzahl bei niedriger Drehzahl: | 8 |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 225 |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871590 |
| Artikelnummer: | 0087.0159 |

Hersteller: MAICO

DRD 63/86 Radial-Dachventilator