**Innenverschluss MCV 35**

Innenverschlüsse zur Be- und Entlüftung.

Manuelle Betätigung mit Zugkordel.

Verschlusslamellen mit Parallelführung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MCV 35 |
| Luftrichtung: | Belüftung / Entlüftung |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit: | 2 m/s |
| Einbauort: | Wand |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, einbrennlackiert |
| Farbe: | weiß |
| Lamellenfarbe: | schwarz |
| Gewicht: | 3,54 |
| Klappenart: | manuell |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm |
| Freier Querschnitt: | 975 cm² |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510543 |
| Artikelnummer: | 0151.0054 |

Hersteller: MAICO

MCV 35 Innenverschluss