**Außenluftdurchlass ALD 160**

Außenluftdurchlass zur zugfreien, dezentralen Wohnungsbelüftung.

Klappenart: Manuell (0 % oder 100 % Stellung).

Sehr gute Dämmung.

Flaches optisch ansprechendes Design.

Gute Luftverteilung.

Kein elektrischer Anschluss notwendig.

Verpackungseinheit ALD 160: Innenteil aus Kunststoff, Staubfilter ISO Coarse 30 % (G2), Wandhülse bis 500 mm mit Sturmsicherung und Schalldämmung, manuelle Klappe, quadratisches Außengitter aus Kunststoff inkl. Fliegengitter.

Verpackungseinheit ALD 160 VA: Innenteil aus Kunststoff, Staubfilter ISO Coarse 30 % (G2), Wandhülse bis 500 mm mit Sturmsicherung und Schalldämmung, manuelle Klappe, rundes Außengitter aus Edelstahl inkl. Fliegengitter.

Zubehör: Ersatzfilter ALDF 125/160 G2 oder ALDF 125/160 G3.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ALD 160 |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Max. Volumenstrom: | 30 m³/h |
| Einbauort: | Wand |
| Material Gitter: | Kunststoff |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 1,44 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,73 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Klappenart: | manuell, arretierbar |
| Nennweite: | 160 mm |
| Breite: | 175 mm |
| Höhe: | 175 mm |
| Tiefe: | 572,5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 190 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 190 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 585 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz Dn,w: | 53 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520696 |
| Artikelnummer: | 0152.0069 |

Hersteller: MAICO

ALD 160 Außenluftdurchlass