**Luftverteiler-Kasten aus Blech, 6-fach MF-BV75-125-6**

Luftverteiler-Kasten aus Blech mit schallgedämmer Innenauskleidung.

Frontblechplatte versehen mit integrierten Kunststoff-Einschubadaptern MF-WE für den passgenauen und schnellen Einschub der Flexrohre MF-F.

Bei der Auslieferung sind jeweils die Hälfte der Einschubadapter mit Verschlusskappen versehen.

Ausgestattet mit 4 Gummi-Befestigungswinkeln für schallentkoppelte Wand-/ Deckenmontage.

3 demontierbare Revisionsanschlussplatten (2 x seitlich, 1 unten am Verteilerkasten).

Stirnseitiger Hauptrohranschluss (NW 125/NW 160) kann versetzt werden auf Revisionsanschlussplatten.

Einsatz als Durchgangs-bzw. 90°-Verteiler.

Notwendiges Zubehör: Dichtungsringe MF-FDR.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-BV75-125-6 |
| Luftrichtung: | Be- oder Entlüftung |
| Volumenstrom: | 180 m³/h empfohlen |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 9,25 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 10,51 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 125 mm |
| Anschlussdurchmesser Flexrohr: | 75 mm |
| Anzahl Anschlussstutzen: | 6 |
| Breite: | 650 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 450 mm |
| Breite mit Verpackung: | 660 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 175 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 480 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185277 |
| Artikelnummer: | 0018.0527 |

Hersteller: MAICO

MF-BV75-125-6 Luftverteiler-Kasten aus Blech, 6-fach