**Unterputzgehäuse ER - UPB**

Einraumentlüftung

Brandschutzgehäuse zur Aufnahme eines Ventilators ER 60 ..., ER 100 ....

Einbau in Wohnungsküchen, Bäder und WCs.

Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K90-18017.

Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslösevorrichtung.

Metall-Absperrklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe.

Leicht ausbaubare Rückschlagklappe, dadurch einfache und schnelle Reinigung.

Einbau innerhalb des Schachtes in Wand und Decke möglich.

Zugelassen für Wandeinbau mit Ausblasrichtung nach oben, rechts oder links, sowie Deckeneinbau.

Geringe Bautiefe des Unterputzgehäuses und der Abdeckung.

Mit Putzschutzdeckel.

Praktische Schnappbefestigung und elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse.

Kunststoffteile normal entflammbar nach Klasse B 2.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-46.

Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com.

Zweitraumentlüftung

Für die Zweitraumentlüftung sind ER-UPB-Gehäuse mit integriertem Zweitraumanschluss-Set lieferbar:

UPB/R : rechts.

UPB/L : links.

UPB/U : unten.

Für die Zweitraumentlüftung einsetzbare Ventilatortypen laut DIN 18017-3: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D oder ER 100 RC.

Hauptraum: 60 m3/h

Zweitraum: 40 m3/h

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER - UPB |
| Ausführung: | Metall-Ausblasstutzen seitlich mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung, mit Brandschutzgehäuse, kein Zweitraumanschluss möglich |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 2,59 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,9 kg |
| Brandschutz: | ja |
| Absperrvorrichtung: | integriert |
| Ausblasrichtung: | seitlich |
| Anschlussdurchmesser: | 75 mm / 80 mm |
| Breite: | 249 mm |
| Höhe: | 249 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Breite mit Verpackung: | 285 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 350 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 140 mm |
| Zulassungsnummer: | Z-51.1-46 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939689 |
| Artikelnummer: | 0093.0968 |

Hersteller: MAICO

ER - UPB Unterputzgehäuse