**5-Stufentransformator TRE 6,5-2**

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung.

Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren.

Mit Betriebsmeldeleuchte.

Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TRE 6,5-2 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Nennleistung: | 1.170 W |
| Maximalbelastung: | 6,5 A |
| Schutzart: | IP 54 |
| Sekundärspannung: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | hellgrau, ähnlich RAL 7035 |
| Gewicht: | 6,61 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 7,79 kg |
| Breite: | 248 mm |
| Höhe: | 195 mm |
| Tiefe: | 205 mm |
| Breite mit Verpackung: | 255 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 335 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 270 mm |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571605 |
| Artikelnummer: | 0157.0160 |

Hersteller: MAICO

TRE 6,5-2 5-Stufentransformator