**Fußbodengitter FFS-FGE**

Trittfestes Standard-Fußbodengitter passend zum Fußbodenauslass FFS-BA.

Das Fußbodengitter aus gebürstetem Edelstahl hat ein modernes Design mit rechteckigem Lochbild.

Die Befestigung erfolgt mit Spannklammern, die fest unter dem Fußbodengitter angebracht sind.

Lieferumfang:

1 Fußbodengitter, 1 Dichtungsband

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-FGE |
| Ausführung: | Design mit rechteckigem Lochbild |
| Einbauart: | Befestigung mit Spannklammern |
| Material: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,98 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,13 kg |
| Breite: | 340 mm |
| Höhe: | 180 mm |
| Tiefe: | 3 mm |
| Breite mit Verpackung: | 345 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 193 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 48 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799559023 |
| Artikelnummer: | 0055.0902 |

Hersteller: MAICO

FFS-FGE Fußbodengitter