**Befestigungsfuß FUR 35/1**

Befestigungsfüße zur Montage von ERR-Ventilatoren an Wänden, Decken oder auf Konsolen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FUR 35/1 |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 2,23 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,24 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm |
| Breite: | 554 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 150 mm |
| Breite mit Verpackung: | 500 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 40 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 155 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360902 |
| Artikelnummer: | 0036.0090 |

Hersteller: MAICO

FUR 35/1 Befestigungsfuß