**Ansaugschutzgitter SGEI K 35**

Schutzgitter rund gemäß ISO 10615.

Aus Stahl für Ventilatoren der Baureihe GRK R / GRK R Ex.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SGEI K 35 |
| Material: | Stahl |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,6 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm |
| Breite: | 350 mm |
| Höhe: | 14 mm |
| Tiefe: | 2,4 mm |
| Breite mit Verpackung: | 350 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 14 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 2,4 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734666 |
| Artikelnummer: | 0073.0466 |

Hersteller: MAICO

SGEI K 35 Ansaugschutzgitter