**Raumluft-System aeronom FKL 10**

Flachkanalsystem zur Wohnungslüftung.

Kanalmaß: 150 mm x 80 mm.

Schnelle und einfache Montage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FKL 10 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,05 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Kanalmaß: | 150 mm x 80 mm |
| Hydraulischer Durchmesser: | 72 mm |
| Breite mit Verpackung: | 450 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 50 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 450 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780205 |
| Artikelnummer: | 0078.0020 |

Hersteller: MAICO

FKL 10 Raumluft-System aeronom