**Воздушный фильтр, запасной WSF-AKF 170**

Запасной воздушный фильтр для приборов централизованной вентиляции WS 160 Flat и WS 170...

Все WS 160 Flat и WS 170... На линии наружного воздуха приборы можно оснастить комбинацией фильтров ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7).

Альтернатива фильтру с активированным углем ISO ePM1 55 % (F7) ISO ePM10 80 % (M5).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSF-AKF 170 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,26 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,27 kg |
| Вид фильтра: | Фильтр на активированном угле |
| Класс фильтра: | ISO ePM10 80 % (M5) |
| Ширина: | 400 mm |
| Высота: | 173 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 402 mm |
| Высота с упаковкой: | 175 mm |
| Глубина с упаковкой: | 52 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799932727 |
| Номер артикула: | 0093.0272 |

Изготовитель: MAICO

WSF-AKF 170 Воздушный фильтр, запасной