**Осевой крышный вентилятор EZD50-6A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EZD50-6A |
| Объёмный расход: | 4.000 m³/h |
| Скорость вращения: | 930 1/min |
| Потребляемая мощность: | 210 W |
| Iмакс: | 1,1 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 32,6 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0087.0411 |

Изготовитель: MAICO

EZD50-6A Осевой крышный вентилятор