**Регулирующая заслонка JRE 35**

Жалюзийные регулирующие заслонки для автоматического управления.

Необходима комбинация с дополнительным сервомотором MS 8 или MS 8 P (сервомотор не входит в объем поставки).

Не применять во взрывоопасных участках.

Указания по монтажу

Обеспечить доступ к сервомотору.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | JRE 35 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Труба |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 5,32 kg |
| Масса с упаковкой: | 5,62 kg |
| Вид заслонки: | электрический |
| Подходит для номинального диаметра: | 350 mm |
| Ширина: | 410 mm |
| Высота: | 385 mm |
| Глубина: | 165 mm |
| Ширина с упаковкой: | 500 mm |
| Высота с упаковкой: | 460 mm |
| Глубина с упаковкой: | 200 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513926 |
| Номер артикула: | 0151.0392 |

Изготовитель: MAICO

JRE 35 Регулирующая заслонка