**Внутренняя решётка, регулируемая AZE 100 P**

Гигиеническая решетка для приточной и вытяжной вентиляции.

Альтернатива тарельчатому клапану.

Минимальная потеря давления.

Скрытый фильтр поддерживает чистоту в воздуховоде.

AZE 100 P: можно мыть.

Плавное регулирование расхода воздуха благодаря внутренней тарелке клапана.

Регулируется быстро, просто и точно.

Установку можно прочно фиксировать.

Взыскательный дизайн для жилых помещений.

Крышку можно снять без инструмента для чистки.

Уплотнительная лента входит в объем поставки.

Принадлежности AZE 100: запасной воздушный фильтр ZRF.

Принадлежности AZE 100 Р: запасной воздушный фильтр AZP.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AZE 100 P |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | внутри |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,166 kg |
| Класс фильтра: | PPI 20 |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 51,5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 150 mm |
| Высота с упаковкой: | 50 mm |
| Глубина с упаковкой: | 150 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799599623 |
| Номер артикула: | 0059.0962 |

Изготовитель: MAICO

AZE 100 P Внутренняя решётка, регулируемая