**5-ступенчатый трансформатор TRE 0,4-2**

5-ступенчатый трансформатор для изменения скорости вращения.

Для управления однофазными вентиляторами.

Со световой индикацией рабочего состояния.

Дополнительный коммутационный контакт (230 В), например, для управления заслонкой.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TRE 0,4-2 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинальная мощность: | 72 W |
| Максимальная нагрузка: | 0,4 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вторичное напряжение: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | светло-серый, типа RAL 7035 |
| Вес: | 1,45 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,96 kg |
| Ширина: | 195 mm |
| Высота: | 148 mm |
| Глубина: | 175 mm |
| Ширина с упаковкой: | 235 mm |
| Высота с упаковкой: | 235 mm |
| Глубина с упаковкой: | 195 mm |
| Температура окружающей среды: | 0 °C до 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571568 |
| Номер артикула: | 0157.0156 |

Изготовитель: MAICO

TRE 0,4-2 5-ступенчатый трансформатор