**5-ступенчатый трансформатор, шкаф управления TRE 1,6 S-2**

5-ступенчатый трансформатор для изменения скорости вращения.

Для управления однофазными вентиляторами.

С угловыми ножками и присоединительными клеммами.

На встроенных трансформаторах < 3 кг устанавливается монтажная шина.

Принадлежности: 5-ступенчатый переключатель ESS 20

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TRE 1,6 S-2 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинальная мощность: | 288 W |
| Максимальная нагрузка: | 1,6 A |
| Степень защиты: | IP 00 |
| Вторичное напряжение: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Вид монтажа: | Шкаф управления |
| Вес: | 1,96 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,84 kg |
| Ширина: | 84 mm |
| Высота: | 75 mm |
| Глубина: | 95 mm |
| Ширина с упаковкой: | 240 mm |
| Высота с упаковкой: | 230 mm |
| Глубина с упаковкой: | 190 mm |
| Температура окружающей среды: | 0 °C до 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571629 |
| Номер артикула: | 0157.0162 |

Изготовитель: MAICO

TRE 1,6 S-2 5-ступенчатый трансформатор, шкаф управления