**5-ступенчатый трансформатор, шкаф управления TR 0,8 S-2**

5-ступенчатый трансформатор для изменения скорости вращения.

Для управления трехфазными вентиляторами.

С угловыми ножками и присоединительными клеммами.

На встроенных трансформаторах < 3 кг устанавливается монтажная шина.

Принадлежности: 5-ступенчатый переключатель DSS 20.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TR 0,8 S-2 |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинальная мощность: | 144 W |
| Максимальная нагрузка: | 0,8 A |
| Степень защиты: | IP 00 |
| Вторичное напряжение: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Вид монтажа: | Шкаф управления |
| Вес: | 3,85 kg |
| Масса с упаковкой: | 5,78 kg |
| Ширина: | 84 mm |
| Высота: | 75 mm |
| Глубина: | 95 mm |
| Ширина с упаковкой: | 260 mm |
| Высота с упаковкой: | 340 mm |
| Глубина с упаковкой: | 260 mm |
| Температура окружающей среды: | 0 °C до 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571513 |
| Номер артикула: | 0157.0151 |

Изготовитель: MAICO

TR 0,8 S-2 5-ступенчатый трансформатор, шкаф управления