**Настенный патрубок удаляемого воздуха KW-FL 12E**

Элегантные настенные патрубки удаляемого воздуха из нержавеющей стали устанавливаются на наружную стену здания. Они предназначены для отвода удаляемого воздуха.

Удаляемый воздух направляется вперед.

В объем поставки входит заборник для удаляемого воздуха с карнизом и решеткой для защиты от птиц.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KW-FL 12E |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Наружная стена |
| Материал: | Нержавеющая сталь (V2A) |
| Цвет: | Нержавеющая сталь, сатинированная |
| Вес: | 1,13 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,28 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Ширина: | 172 mm |
| Высота: | 203 mm |
| Глубина: | 88 mm |
| Ширина с упаковкой: | 180 mm |
| Высота с упаковкой: | 215 mm |
| Глубина с упаковкой: | 190 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799520757 |
| Номер артикула: | 0152.0075 |

Изготовитель: MAICO

KW-FL 12E Настенный патрубок удаляемого воздуха