**Реле выбега NRS 10**

Реле выбега для установки времени выбега вентилятора.

Можно задействовать с помощью бытовых, кнопочных или дверных контактных переключателей.

Во избежание перегрева прибор смонтировать со свободным доступом воздуха по боковым сторонам.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | NRS 10 |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка (индуктивная нагрузка): | 2,5 A |
| Максимальная нагрузка (активная нагрузка): | 10 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Вид монтажа: | Шкаф управления |
| Вес: | 0,08 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,09 kg |
| Ширина: | 17,5 mm |
| Высота: | 90 mm |
| Глубина: | 73 mm |
| Ширина с упаковкой: | 27 mm |
| Высота с упаковкой: | 93 mm |
| Глубина с упаковкой: | 74 mm |
| Температура окружающей среды: | -10 °C до 50 °C |
| Пульт дистанционного управления: | - |
| Время выбега: | 0,5 min - 20 min |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578055 |
| Номер артикула: | 0157.0805 |

Изготовитель: MAICO

NRS 10 Реле выбега