**Воздушный фильтр, запасной WSF-AKF 320/470**

Фильтр с активированным углем для приборов централизованной вентиляции WR 310/WR 410, WS 320 и WS 470.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSF-AKF 320/470 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,49 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,5 kg |
| Вид фильтра: | Фильтр на активированном угле |
| Класс фильтра: | ISO ePM10 80 % (M5) |
| Ширина: | 507 mm |
| Высота: | 166 mm |
| Глубина: | 58 mm |
| Ширина с упаковкой: | 580 mm |
| Высота с упаковкой: | 240 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925637 |
| Номер артикула: | 0092.0563 |

Изготовитель: MAICO

WSF-AKF 320/470 Воздушный фильтр, запасной