**Сменный модуль EnОcean E-SM**

Модуль связи позволяет управлять вентиляционным прибором по стандарту радиосвязи EnOcean.

После установки сменного модуля на базовую плату можно, например, зарегистрировать в системе управления соответствующие радиодатчики и блоки управления.

Для центральных вытяжных приборов WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 и WS 470.

Данные передаются в частотном диапазоне 868,3 МГц.

Сменный модуль E-SM поддерживает только следующие профили EnOcean Equipment Profiles (EEP):

влажность — температура | Afriso | EEP A5-04-01

влажность — температура | Thermokon | EEP A5-04-01

CO2 — температура | Afriso | EEP A5-09-08

CO2 — температура | Thermokon | EEP A5-09-04

Настенный 4-канальный передатчик | PEHA | EEP F6-02-01

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | E-SM |
| Напряжение питания: | 12 В пост. тока |
| Вес: | 0,07 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,12 kg |
| Ширина: | 54 mm |
| Высота: | 39 mm |
| Глубина: | 47 mm |
| Ширина с упаковкой: | 187 mm |
| Высота с упаковкой: | 47 mm |
| Глубина с упаковкой: | 143 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925569 |
| Номер артикула: | 0092.0556 |

Изготовитель: MAICO

E-SM Сменный модуль EnОcean