**Теплообменник соль-воздух EW-K 160**

Теплообменник соль-воздух для передачи тепла от соли к наружному воздуху.

Полностью изолирован.

Отвод конденсата с боковым присоединением 1/2".

Соединение между разделом и полиэтиленовой трубой выполняется заказчиком.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EW-K 160 |
| Макс. объемный расход: | 165 m³/h |
| Масса с упаковкой: | 6,85 kg |
| Номинальный диаметр для подключения к соляной системе.: | 10 mm |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Ширина с упаковкой: | 380 mm |
| Высота с упаковкой: | 285 mm |
| Глубина с упаковкой: | 340 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799924043 |
| Номер артикула: | 0192.0404 |

Изготовитель: MAICO

EW-K 160 Теплообменник соль-воздух