**Пластиковый распределитель воздуха компактного исполнения, 7-кратный MF-VK90-7**

Компактный распределитель воздуха с 7 подключениями для гибких труб MF-F90.

Из звукоизолирующего полипропилена (EPP).

Два смотровых отверстия.

Смотровое отверстие по выбору сверху или снизу.

С предварительно просверленными отверстиями для монтажа с помощью штанг с резьбой.

Долгий срок службы, стойкость к воздействиям окружающей среды.

Вкл. 5 глухих крышек.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-VK90-7 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Объемный расход: | 160 m³/h рекомендуется |
| Место установки: | Потолок / Стена / Fußboden |
| Материал: | Пластмасса EPP |
| Характеристики пластмассы: | Без ПВХ |
| Вес: | 0,79 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,87 kg |
| Диаметр присоединений: | 125 mm / 160 mm |
| Диаметр присоединения гибкой трубы: | 90 mm |
| Количество соединительных штуцеров: | 7 |
| Ширина: | 300 mm |
| Высота: | 217,5 mm |
| Глубина: | 485 mm |
| Ширина с упаковкой: | 305 mm |
| Высота с упаковкой: | 225 mm |
| Глубина с упаковкой: | 492 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799599944 |
| Номер артикула: | 0059.0994 |

Изготовитель: MAICO

MF-VK90-7 Пластиковый распределитель воздуха компактного исполнения, 7-кратный