**Гигростат HY 230 I**

Электронный гигростат HY 230 или HY 230 I служит для отвода влаги или увлажнения закрытых помещений. Он предназначен для любых жилых помещений и помещений торгово-производственного характера, в том числе для влажных помещений, например ванных комнат (при установке учитывайте степень защиты), помещений для стирки и сушки.

С помощью встроенного датчика гигростат определяет уровень влажности в помещении и в зависимости от установленного заданного значения включает и выключает вентиляторы, рекуператоры или приборы увлажнения либо отвода влаги.

HY 230 или HY 230 I устанавливается либо непосредственно на скрытую розетку, либо на стену с помощью набора для настенного монтажа APM HY 230.

С помощью Dip-переключателя на плате при включении можно задать рабочий режим: отвод влаги (заводская настройка) или увлажнение.

Красный светодиод на корпусе отображает состояние реле.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | HY 230 I |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Выход: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Степень защиты: | IP 30 |
| Диапазон измерения относительной влажности: | 20 % - 80 % |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,07 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,08 kg |
| Ширина: | 71 mm |
| Высота: | 71 mm |
| Глубина: | 27 mm |
| Ширина с упаковкой: | 75 mm |
| Высота с упаковкой: | 80 mm |
| Глубина с упаковкой: | 36 mm |
| Температура окружающей среды: | 0 °C до 50 °C |
| Элемент управления: | Внутри |
| Допуск датчика, относительная влажность: | 5 % |
| Дифференциал включения, относительная влажность: | 2,5 % |
| Макс. допустимый ток переключения: | 10 A / 4 A / cos φ = 1, 230 В переменного тока / cos φ = 0,6, 230 В переменного тока |
| Макс. допустимый ток включения: | 16 A |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571278 |
| Номер артикула: | 0157.0127 |

Изготовитель: MAICO

HY 230 I Гигростат