**Вентилятор для небольших помещений ECA piano Standard**

Стандартное исполнение

Включение/выключение посредством выключателя освещения или отдельного выключателя.

Регулируемая скорость вращения.

При использовании тиристорных срезающих фазу приборов в нижнем диапазоне скоростей вращения может возникать физически обусловленный пульсирующий шум.

Характеристики

Работают особенно тихо благодаря инновационной крыльчатке Piano.

Для очистки крышка снимается без инструмента.

Совместимость с ECA 100 ipro и предыдущими моделями ECA DN 100, одинаковое расположение отверстий для винтов и кабельного ввода.

С сертификатом VDE.

Степень защиты IP X4 для безопасности в ванной.

Класс защиты II.

Встроенный обратный клапан – беспружинный, долговечный и стабильный.

Цвет обычный белый – типа RAL 9016.

Подходит для трубы с номинальным диаметром DN 100.

Корпус из ударопрочной пластмассы.

Термическая защита от перегрузки.

Двигатель

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Предназначен для непрерывного режима работы.

Инструкции по монтажу

Простой монтаж, так как крышка снимается без инструментов.

Возможен настенный и потолочный монтаж, при установке на потолке необходимо просверлить отверстие в крышке.

Электрическое подключение

Электрическое присоединение при скрытом монтаже.

Указания по безопасности

Все приборы ECA piano могут применяться на защитном участке 2 согласно DIN VDE 0100-701.

Подробно см. в указаниях по проектированию.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECA piano Standard |
| Исполнение: | Стандартное исполнение |
| Объёмный расход: | 80 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.400 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  ✔  |
| Возможность реверса: |  -  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинальная мощность: | 8 W |
| Iмакс: | 0,06 A |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,61 kg |
| Номинальный диаметр: | 100 mm |
| Ширина: | 151 mm |
| Высота: | 151 mm |
| Глубина: | 104 mm |
| Ширина с упаковкой: | 160 mm |
| Высота с упаковкой: | 160 mm |
| Глубина с упаковкой: | 130 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Уровень звукового давления: | 26 dB(A) Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840800 |
| Номер артикула: | 0084.0080 |

Изготовитель: MAICO

ECA piano Standard Вентилятор для небольших помещений