**Воздушный фильтр, запасной ZF EC+ Комплект**

Запасной воздушный фильтр ZF EC+ с индикацией необходимости замены фильтра для крышки ER-A вентиляторного узла ER.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZF EC+ Комплект |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,74 kg |
| Масса с упаковкой: | 1 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Ширина: | 30 mm |
| Высота: | 345 mm |
| Глубина: | 35 mm |
| Ширина с упаковкой: | 31 mm |
| Высота с упаковкой: | 346 mm |
| Глубина с упаковкой: | 36 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 100 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936114 |
| Номер артикула: | 0093.0611 |

Изготовитель: MAICO

ZF EC+ Комплект Воздушный фильтр, запасной