**3-ступенчатый переключатель DS 3 EC**

Поворотный переключатель для управления 3-ступенчатыми диагональными вентиляторами HDR .. EC.

Герметичный настенный корпус согласно ISO.

С нулевой позицией.

4 коммутационных контакта, 2 полюса.

Ручка черная / передняя панель серебристая, надпись "0-1-2-3".

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DS 3 EC |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Максимальная нагрузка: | 20 A |
| Степень защиты: | IP 65 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 0,24 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,29 kg |
| Ширина: | 91 mm |
| Высота: | 91 mm |
| Глубина: | 73 mm |
| Ширина с упаковкой: | 97 mm |
| Высота с упаковкой: | 118 mm |
| Глубина с упаковкой: | 97 mm |
| Вид управления: | Поворотная ручка |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571872 |
| Номер артикула: | 0157.0187 |

Изготовитель: MAICO

DS 3 EC 3-ступенчатый переключатель