**Комбинированный стенной патрубок Duo KWS W**

Внешняя крышка из нержавеющей стали с разделением воздухопровода наружного и удаляемого воздуха. Выброс впереди, всасывание снизу.

Объем поставки:

монтажная плита

кожух

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | Duo KWS W |
| Место установки: | Наружная стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Высококачественная сталь |
| Цвет: | белый, с порошковым покрытием, типа RAL 9010 |
| Вес: | 1,54 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,81 kg |
| Диаметр присоединений: | 125 mm |
| Ширина: | 378 mm |
| Высота: | 179 mm |
| Глубина: | 93 mm |
| Ширина с упаковкой: | 395 mm |
| Высота с упаковкой: | 250 mm |
| Глубина с упаковкой: | 160 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799990956 |
| Номер артикула: | 0093.1441 |

Изготовитель: MAICO

Duo KWS W Комбинированный стенной патрубок