**Система регулирования скорости DRS**

Система регулирования скорости для управления вентиляционными приборами / вентиляторами включает в себя:

1 электронный бесступенчатый регулятор скорости вращения (E-VSD)

1 панель управления (CP-AQS) с встроенными датчиками (°C /отн. влажн. % / CO2 / VOC).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DRS |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 220 В - 240 В переменного тока |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,63 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,77 kg |
| Ширина: | 142 mm |
| Высота: | 88 mm |
| Глубина: | 80 mm |
| Ширина с упаковкой: | 177 mm |
| Высота с упаковкой: | 125 mm |
| Глубина с упаковкой: | 95 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571889 |
| Номер артикула: | 0157.0188 |

Изготовитель: MAICO

DRS Система регулирования скорости