**Регулирование по датчику СО2 Trio CO2 I**

С помощью датчика СО2 можно управлять вентиляционной системой в зависимости от измеренной величины СО2.

Диапазон измерения датчика - от 0 до 2000 промилле.

Заводская установка диапазона регулирования - от 600 до 1300 промилле.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | Trio CO2 I |
| Датчик: | внутренний |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 0,03 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Ширина: | 44,5 mm |
| Высота: | 18 mm |
| Глубина: | 70 mm |
| Ширина с упаковкой: | 50 mm |
| Высота с упаковкой: | 20 mm |
| Глубина с упаковкой: | 75 mm |
| Температура окружающей среды: | -40 °C до 70 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799991304 |
| Номер артикула: | 0157.1332 |

Изготовитель: MAICO

Trio CO2 I Регулирование по датчику СО2