**Регулятор качества воздуха Trio VOC E**

Датчик VOC управляет вентиляционной системой в зависимости от наличия летучих органических соединений.

Диапазон измерения датчика - от 0 до 100%.

Заводская установка диапазона регулирования - от 30 до 100%.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | Trio VOC E |
| Напряжение питания: | 24 В переменного / постоянного тока |
| Электрическое подключение: | Винтовые клеммы |
| Датчик: | внешний |
| Вес: | 0,07 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Ширина: | 82 mm |
| Высота: | 82 mm |
| Глубина: | 25 mm |
| Ширина с упаковкой: | 85 mm |
| Высота с упаковкой: | 85 mm |
| Глубина с упаковкой: | 30 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799991380 |
| Номер артикула: | 0157.1510 |

Изготовитель: MAICO

Trio VOC E Регулятор качества воздуха