**Заслонки Trio VK Q**

Заслонка для централизованных и децентрализованных вентиляционных приборов Trio.

Встроенные заслонки с электроприводом.

Заслонки предотвращают впуск воздуха при выключенном приборе.

Комплект состоит из двух заслонок, которые устанавливаются на заводе-изготовителе при выполнении заказа.

Для Trio VK L: Не может применяться для Trio LZV с калорифером предварительного нагрева.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | Trio VK Q |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V пер. тока |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Вес: | 0,22 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,63 kg |
| Ширина: | 140 mm |
| Высота: | 204 mm |
| Глубина: | 64 mm |
| Ширина с упаковкой: | 230 mm |
| Высота с упаковкой: | 55 mm |
| Глубина с упаковкой: | 140 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799172291 |
| Номер артикула: | 0017.0229 |

Изготовитель: MAICO

Trio VK Q Заслонки