**Втулка ввода через крышу PP 45 DFHK**

Втулка ввода через крышу для установки в канале ввода через крышу PP 45 DFK с теплоизоляцией и с уклоном 1-2%.

Необходима принадлежность к комплекту для конечного монтажа PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K и PPB 30, в случае монтажа в скатах крыши.

Объем поставки: 1 втулка для монтажа в стену без отделки, 1 монтажный материал.

Комплект вводов через крышу состоит из 1—2 каналов для ввода через крышу, 1 короткой или длинной втулки для ввода через крышу, 1 кровельной рамки для ввода через крышу и 1 крышного зонта для ввода через крышу. Длину канала и втулки для ввода через крышу см. в указании по монтажу.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 DFHK |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 2,83 kg |
| Масса с упаковкой: | 3 kg |
| Диаметр присоединений: | 160 mm |
| Длина: | 1.180 mm |
| Ширина: | 160 mm |
| Высота: | 160 mm |
| Глубина: | 1.180 mm |
| Ширина с упаковкой: | 165 mm |
| Высота с упаковкой: | 165 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.190 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799598688 |
| Номер артикула: | 0059.0868 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 DFHK Втулка ввода через крышу