**Звукоизоляционный элемент ER-SE UP**

Служит в качестве шумоглушителя и снижает уровень акустических эмиссий.

ER-SE UP: для дооснащения всех приборов ER.

ER-SE AP: для дооснащения всех приборов ER-AP и ER-APB.

Легко устанавливается.

Класс стройматериалов В1.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER-SE UP |
| Место установки: | Корпус |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Меламиновая смола |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 0,02 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,18 kg |
| Ширина: | 220 mm |
| Высота: | 220 mm |
| Глубина: | 60 mm |
| Ширина с упаковкой: | 260 mm |
| Высота с упаковкой: | 260 mm |
| Глубина с упаковкой: | 90 mm |
| Общее примеряющее глушение: | 2,5 dB |
| Примеряющее глушение, примечание: | макс. 3,5 дБ |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799926788 |
| Номер артикула: | 0192.0678 |

Изготовитель: MAICO

ER-SE UP Звукоизоляционный элемент