**Регулятор скорости вращения, распределительный щит STSX 2,5**

Регулятор скорости вращения для плавного управления вентиляторами.

Проверен согласно VDE.

Для одного направления вращения.

Возможна установка на 35-мм стандартную профильную шину.

Зеленое светодиодное индикаторное табло.

При использовании тиристорных срезающих фазу приборов в нижнем диапазоне скоростей вращения может возникать физически обусловленный пульсирующий шум. Поэтому в помещениях с повышенными требованиями к шумовым характеристикам вентиляторов, следует применять 5-ступенчатые трансформаторы TRE...

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | STSX 2,5 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка: | 2,5 A |
| Минимальная нагрузка: | 0,1 A |
| Степень защиты: | IP 30 |
| Вид монтажа: | Распределительный щит / шкаф управления |
| Цвет: | светло-серый, типа RAL 7035 |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,12 kg |
| Ширина: | 35 mm |
| Высота: | 94 mm |
| Глубина: | 86 mm |
| Ширина с упаковкой: | 40 mm |
| Высота с упаковкой: | 95 mm |
| Глубина с упаковкой: | 96 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799992295 |
| Номер артикула: | 0157.1564 |

Изготовитель: MAICO

STSX 2,5 Регулятор скорости вращения, распределительный щит