**Стенная рамка ER-MR EC**

Стенные рамки для установленных глубоко в стену корпусов, предотвращают подсос воздуха из шахты.

Возможна комбинация с корпусом ER GH.

Из панелей из полистирола на цементной основе с возможностью индивидуального укорачивания.

Укорачиваемая глубина: от 75 до 15 мм.

С винтом длиной 55/80 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER-MR EC |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Полистирол, на цементной основе |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 0,27 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,51 kg |
| Ширина: | 265 mm |
| Высота: | 265 mm |
| Глубина: | 75 mm |
| Ширина с упаковкой: | 695 mm |
| Высота с упаковкой: | 85 mm |
| Глубина с упаковкой: | 85 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799927655 |
| Номер артикула: | 0192.0765 |

Изготовитель: MAICO

ER-MR EC Стенная рамка