**Датчик опасной концентрации вредных газов SGS**

С помощью высококачественного датчика газов постоянно измеряется концентрация наркотического газообразного вещества, метана, пропана и бутана.

В случае обнаружения наркотического газообразного вещества или газа срабатывает оптическая (красная аварийная сигнализация) и звуковая (сирена повышенной громкости) предупредительная сигнализация.

Релейный выход 1 A/30 В постоянного тока, безпотенциальный контакт Kontakt, для активации выходного сигнала.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SGS |
| Напряжение питания: | 12 В постоянного тока (-10% / +20%) |
| Iмакс: | 90 mA / 145 mA |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Место установки: | Приборы WS |
| Позиция: | произвольно |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,22 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,3 kg |
| Ширина: | 115 mm |
| Высота: | 90 mm |
| Глубина: | 30 mm |
| Ширина с упаковкой: | 165 mm |
| Высота с упаковкой: | 150 mm |
| Глубина с упаковкой: | 80 mm |
| Температура окружающей среды: | -10 °C до 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | Trio, WS 160 Flat KET / KBET / KBZET, WS 170..., WS 300 Flat, WS 320..., WS 470... |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992196 |
| Номер артикула: | 0093.1323 |

Изготовитель: MAICO

SGS Датчик опасной концентрации вредных газов