**Шумоглушащий вытяжной бокс ECR-A 25/31**

Характеристики

Вытяжной вентилятор для приточного вентилятора ECR.

Компактный прибор, экономящий место, для подачи oт малых дo средних объемов воздуха.

Полностью смонтированный блок вытяжной вентиляции для безошибочного конечного монтажа.

Съемная крышка корпуса, оснащенная затвором с хомутом.

Соединительные патрубки со всасывающей и напорной стороны, для непосредственной установки в воздуховоды.

Со звукоизолирующей минеральной ватой, проклеенной филаментными стеклонитями, для повышенных требований к особенно низкому уровню шума.

С крыльчаткой с изогнутыми назад лопастями для оптимального КПД.

Степень защиты IP 44.

Двигатель

Конденсаторный двигатель с наружным ротором.

Термическая защита от перегрузки, серийная.

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Каждая ступень скорости вращения с включением от напряжения питания 230 В.

Скорость вращения не регулируется путем срезания фаз или понижения напряжения.

Инструкции по монтажу

Возможен монтаж в любом положении.

ECR-A 25/31, диаметр присоединения 250 мм.

При монтаже с воздуховодом DN 315 используйте расширения DN 250/315, предоставляемые заказчиком.

Ступени скорости вращения

Вентилятор с 4 ступенями скоростей вращения.

Изменение скорости вращения осуществляется различным управлением клеммами.

В комбинации с компактным боксом ECR управление 3-ей из 4-ой ступеней скорости вращения возможно с помощью регулятора ECR. Одна ступень скорости вращения при этом остается неиспользованной. Дополнительный пульт управления для вытяжного бокса ECR-A не требуется.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECR-A 25/31 |
| Объёмный расход: | 1.100 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.590 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Номинальная мощность: | 196 W |
| Iном: | 0,9 A |
| Iмакс: | 0,9 A |
| Степень защиты: | IP 44 |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 17,8 kg |
| Масса с упаковкой: | 19,55 kg |
| Поворотный вентилятор: |  ✔  |
| Номинальный диаметр: | 250 mm |
| Ширина с упаковкой: | 635 mm |
| Высота с упаковкой: | 315 mm |
| Глубина с упаковкой: | 495 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 40 °C |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | -20 °C до 40 °C |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799805687 |
| Номер артикула: | 0080.0568 |

Изготовитель: MAICO

ECR-A 25/31 Шумоглушащий вытяжной бокс